Energy Strategy Insight 8호 요약

ㅁ 바이오에탄올 지속가능성 기준 개정 (일본자원에너지청, ’20.10)

- 일본의 고도화법(*) 고시 상 휘발유 온실가스배출량 재산정

ㆍ 스탠포드 대학 개발 온실가스 배출량 모델(OPGEE)(*)이용

* OPGEE : 유전별 원유생산 방식, 유전정보, 원유특성, 생산특성 등의

데이터를 토대로 유전별 원유생산, 수송시 온실가스배출량 산정.

* 고도화법 : 에너지공급사업자의 비화석에너지원의 이용 및

화석에너지원료의 효과적 이용촉진에 관한 법률(‘10.11월 제정)

휘발유 온실가스 배출량 (CO2eq/MJ)	일본	미국	EU
원유생산	5.87	18.2	10.9
원유수송	0.8522		1.0
원유정제	8.929		7.0
원료수송	-	74.9	1.1
연소	73.08		73.3
합계	88.74	93.1	93.3

- 바이오에탄올 달성 온실가스배출량 : 휘발유 온실가스 배출량의 45% 미만

ㆍ 87.74g CO2eq/MJ의 45% : 39.93 CO2eq/MJ

- 연간 바이오에탄올 사용 : 82.4만KL (≒원유환산 50만KL)

<끝>